|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 门急诊厕所标准 | | 病房厕所标准 | |
| 三星 | 五星（示范厕所） |
| 规划建设 | 建设标准 | 符合现行国家标准《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337）、《城市公共厕所卫生标准》（GB/T17217）及医院建筑设计规范的有关要求。与污水管道接驳的厕所设施要有防蚊、防鼠、防蟑、防臭功能，厕所粪便必须进行无害化处理。 | | | |
| 外观色调 | 与周边环境相协调 | 外观体现医疗机构特点，色调与周边环境相协调 | 与周边环境相协调 | |
| 材 料 | 适用于厕所设计和建设环境的建筑材料 | 防腐蚀、无污染的建筑材料 | 适用于厕所设计和  建设环境的建筑材料 | |
| 坐 厕 | 有坐便器 | 坐蹲位比例为1:1 | 厕所设置在病房内时，护理单元单独设置探视人员洗手间 | |
| 通风设施 | 室内通风良好，有强制排气设备（换气次数不少于3次／小时） | 室内通风良好，有强制排气设备（换气次数不少于5次／小时） | 室内通风良好，有强制排气设备（换气次数不少于3次／小时） | |
| 照明设施 | 照明设备完好，光照均匀，亮度足够，无炫目光；配置应急照明 | 照明设备完好，光照均匀，亮度足够，无炫目光；配置应急照明 | 照明设备完好，光照均匀，亮度足够，无炫目光 | |
|  | 洗手设施 | 有，开放时间确保有水，配置洗手液 | 感应式水龙头，开放时间确保有冷热水，配置感应式洗手液容器装置 | 有，开放时间确保有水，配置洗手液 | |
| 设备设施 | 导向标识 | 规范 | 国家标准图形，中英文对照 | | 规范 |
| 厕所标识 | 男、女进出口设有明显的性别标志并设置在固定的墙体上；厕所门设坐、蹲位标志或无障碍厕位标志、厕位有无人标志 | 男、女进出口设有明显的性别标志并设置在固定的墙体上；厕所门设坐、蹲位标志或无障碍厕位标志、厕位有无人标志 | | 有 |
| 视线屏蔽 | 分设男、女通道，在男厕区、女厕区入口处无视线屏蔽 | 分设男、女通道，在男厕区、女厕区入口处设置视线屏蔽 | |  |
| 除臭措施 | 定期进行除臭保洁，有空气环保香熏净化或除臭设备等，无明显异味 | 定期进行深度清洁除异味，有除臭设备或使用生物环保除臭耗材或空气环保香熏净化等，无异味 | | 定期进行深度消洁除异味，有除臭设备或使用生物环保除臭耗材或空气环保香熏净化等，无异味 |
| 人性化设施 | 有面镜、挂物钩、置物平台、厕纸、干手机 | 有面镜、挂物钩、置物平台、厕纸、干手机或擦手纸，带盖手纸框等 | | 有面镜、挂物钩、置物平台 |
| 安全设施 | 配有紧急呼叫器、扶手及防撞、防滑设施 | 厕位及关键停留区域配置紧急呼叫器，配有扶手及防撞、防滑设施 | | 厕位及关键停留区  域配置紧急呼叫器，配有扶手及防撞、防滑设施 |
| 功能间 | 洗手区 | 独立设置洗手区，有2个及以上洗手盆。 | 独立设置洗手区，有2个及以上洗手盆，至少设置1个儿童洗手盆 | | 有洗手区和洗手盆 |
| 无障碍卫生间 | 视条件配置 | 设置有无障碍洗手间，包括无障碍座便器、无障碍洗手盆、无障碍小便器、安全抓杆、挂物钩、紧急呼叫器、面镜、干手机、洗手液器等 | |  |
| 第三卫生间 | 视条件配置 | 有 | | " |
| 工具间 | 有独立的工具间，面积低于2平方米 | 有独立的工具间，不暴露，面积不低于2平方米 | |  |
| 清洁池 | 设置独立的清洁池 | 设置独立的清洁池 | |  |
| 如厕环境 | 绿化美化 | 厕所范围内有绿植 | 厕所范围内配备四季鲜花或盆栽不少于2个 | |  |
| 文化宣传 | 悬挂或张贴文明如厕标语和文化文明宣传画 | 悬挂或张贴文明如厕标语和文化文明宣传画，有背景音乐 | | 悬挂或张贴有文明如厕标语 |
| 功能区域 | 个性化功能区 | 视条件设置 | 视患者、病种特点设置个性化功能区不少于2个 | | 视住院患者、病种特点设置个性化功能区 |