**附件1:**

**技术参数和服务要求**

1. **技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 租期 | 备注 |
| 1 | 全自动污水病毒富集浓缩设备一套 | 提供较新或全新机器，支持国产设备及操作系统的接入，支持局域网接入。 | 3个月 | 费用包含设备配套的耗材、维护保养费，交通费、更换的零配件费用、人工费、税费等必要费用。 |

1. 设备要求

1、设备布设在医院污水处理站位置；

2、设备能自动从污水管网取水，并进行过滤处理；

3、设备能自动对取上来的水样进行预处理，预处理包括灭活，PH调节，离心，絮凝，病毒提取，冷藏保存等步骤；

4、设备处理能力，不低于3水样/天。

**三、供货及服务要求**

1、租赁期限三个月，

2、必须在租赁合同签订后一周内供货，同时设备安装在医院指定位置并完成调试；

3、设备安装调试完成后，两个工作日内组织人员进行设备的操作培训，直至院方被培训人员熟练掌握设备操作；

4、经双方人员共同见证，试运行三个水样，无故障后，签署设备验收文件；

5、租赁期间，由乙方技术技术人员保障设备的正常运行。若出现轻微故障，在接到院方的通知后，需安排技术人员两小时内处理（远程或现场），4小时内恢复；若出现重大故障，需在两个工作日内恢复，并顺延租赁期限。设备应故障超过48小时后未能修复下，应提供具有同样功能的设备供医院使用。

**四、付款方式：**

租赁期满后，院方办理付款手续。