下一代防火墙4台

1. 防火墙吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥40万；
2. 支持电源1+1冗余；支持4个风扇，形成3+1冗余备份；
3. 支持基于IP（IPv6）、MAC地址，安全组，时间等字段进行安全策略规则的配置
4. 系统预定义IPS签名数量≥12000个，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500万
5. 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护
6. 实配：双电源，40GE多模光模块≥2个，10GE多模光模块≥2个，威胁防护（IPS、URL、AV）6年

下一代防火墙3台

1. 防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥30万；
2. 支持电源1+1冗余；支持4个风扇，形成3+1冗余备份；
3. 支持基于IP（IPv6）、MAC地址，安全组，时间等字段进行安全策略规则的配置
4. 系统预定义IPS签名数量≥12000个，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500万
5. 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护
6. 实配：双电源，10GE多模光模块≥4个，威胁防护（IPS、URL、AV）6年